|  |  |
| --- | --- |
| **COMPUTO METRICO** | |
| OPERATORE | Termoidraulico |
| OGGETTO | Fornitura e posa diffusori lineari |
| **DESCRIZIONI DA INSERIRE:** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Num.Ord.**  **TARIFFA** | **DESIGNAZIONE DEI LAVORI** | **Quantità** | **Importi €** | |
| **Unitario** | **Totale** |
| **XXXA\_** | Fornitura e posa in opera di diffusori lineari a scomparsa ad una feritoia completo di deflettore per la regolazione della direzione di lancio, serranda di taratura a scorrimento, testate di chiusura, kit di staffaggio e raccordo di giunzione. I diffusori sono prodotti in lamiera di acciaio elettrozincato post-verniciata di colore RAL 9005 (nero opaco).  Il diffusore è vincolabile ad un plenum in lamiera di acciaio zincata 8/10 rivestito con isolante in polietilene laminato con alluminio sp. 10 mm in Euroclasse B-s2d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.  Accessori:   * equalizzatore per la ripartizione dell’aria * raccordo rapido di giunzione e allineamento diffusori * tappo di chiusura superiore per elementi solo estetici   Larghezza feritoia a vista: 20 mm - TRATTO 20  Larghezza feritoia a vista: 30 mm - TRATTO 30  Larghezza feritoia a vista: 40 mm - TRATTO 40  Larghezza feritoia a vista: 50 mm - TRATTO 50  E di quanto altro necessario per dare l’opera completa e compiuta ad arte secondo la regola della buona tecnica ed in conformità alle prescrizioni ed istruzioni di montaggio del produttore, alle specifiche tecniche del capitolato e dei disegni esecutivi, alla vigente normativa tecnica e/o di sicurezza sul lavoro e cantiere vigente.  Marca Proter Imex  Modello ProterComfort TRATTO 20 |  |  |  |
|  |  |  |
|  | SOMMANO diffusore L 500 mm nr |  |  |  |
|  | SOMMANO plenum standard L 500 mm nr |  |  |  |
|  | SOMMANO diffusore L 750 mm nr |  |  |  |
|  | SOMMANO plenum standard L 750 mm nr |  |  |  |
|  | SOMMANO diffusore L 1000 mm nr |  |  |  |
|  | SOMMANO plenum standard L 1000 mm nr |  |  |  |
|  | SOMMANO diffusore L 1250 mm nr |  |  |  |
|  | SOMMANO plenum standard L 1250 mm nr |  |  |  |
|  | SOMMANO diffusore L 1500 mm nr |  |  |  |
|  | SOMMANO plenum standard L 1500 mm nr |  |  |  |
|  | SOMMANO diffusore L 1750 mm nr |  |  |  |
|  | SOMMANO plenum standard L 1750 mm nr |  |  |  |
|  | SOMMANO diffusore L 2000 mm nr |  |  |  |
|  | SOMMANO plenum standard L 2000 mm nr |  |  |  |
|  | Kit di continuità nr |  |  |  |

|  |
| --- |
| **VOCE DI CAPITOLATO** |

Diffusori lieari a scomparsa ProterComfort TRATTO progettati per essere integrati sia a soffitto che a parete in ambienti con altezza compresa fra 2,4 e 4 metri con differenziali termici tra aria di mandata ed aria ambiente di circa 15°C. Questa tipologia di diffusori lineari è caratterizzata da un buon rapporto d’induzione che consente una veloce diminuzione della velocità di getto e della differenza tra la temperatura di mandata e la temperatura media ambiente. Studiati per essere utilizzati sia in mandata che in ripresa ed in impianti a portata variabile possono essere montati in continuità per formare linee di qualsiasi lunghezza ed è possibile realizzare pezzi ad angolo per seguire il perimetro del locale. Il diffusore Tratto è completo di deflettore per regolare la direzione di lancio, serranda di taratura, testate di chiusura, kit di staffaggio per microregolazione ed all’occorrenza di kit di giunzione e chiusura superiore per elementi solo estetici. La post-verniciatura standard è RAL 9005 (nero opaco), altri colori RAL/NCS a scelta della DL dovranno essere quotati separatamente.

I plenum di collegamento sono realizzati in lamiera zincata isolati esternamente con materiale certificato rientrante nella Euroclasse di reazione al fuoco B-s2d0 secondo norma EN 13501-1. Gli attacchi al plenum possono essere circolari o ovali a seconda delle esigenze.

